Redimensionando discos y migrando a XFS

SeaJob

Sindominio.net

seajob@sindominio.net

A lo largo de este artículo, explico cómo he migrado mis particiones /boot, /var, /usr y /home a XFS, además de sacar 150 Mb de /boot y dárselos a /var.

Para ello, usaré tanto GNU/parted, como el paquete debian kernel-patch-xfs(o una versión del parche descargada de sgi), y el paquete xfsprogs.

Espero que os sirva de ayuda, pero no quiere ser ni siquiera un HOWTO;es simplemente una explicación de cómo lo he hecho yo. Algo muy parecido os debería funcionar, pero depende del estado actual de vuestro sistema.

Podeis encontrar este documento en otros formatos en mi página web (http://www.sindominio.net/~seajob/articulos/migrando_a_xfs/).

1. Situación de partida

Tengo un sistema GNU/Linux, corriendo Debian Sid. Tengo ya compilado y funcional un kernel 2.4.16 parcheado con soporte para XFS. Para parchear el nucleo, he usado el paquete kernel-patch-xfs. Más información podeis conseguir en LinuxDoc (http://www.linuxdoc.org), tanto en el kernel-howto como en el Linux + XFS HOWTO.

La situación de las particiones de mi disco era la siguiente antes de empezar:

Partición Punto de montaje Tamaño Sistema de ficheros
/dev/hda2 /pruebas 2838 Mb XFS
/dev/hda6 /boot 250 Mb ext2
/dev/hda7 /var 250 Mb ext2
/dev/hda8 /usr 3752 Mb ext2
/dev/hda9 /home 6161 Mb ext2

Redimensionando discos y migrando a XFS

2. Redimensionando /boot y /var

2.1. Haciendo un backup de la partición

Puesto que voy a jugar con la tabla de particiones, lo mejor es hacer un backup de los datos. Tanto en /var como en /boot hay datos fundamentales para el normal funcionamiento del sistema, así que nos debemos asegurar de que no perdemos nada.

El método que he utilizado, siguiendo la recomendación del XML+Linux-HOWTO, es:

[root@supra/]$ telinit 1
[root@supra/]$ mkdir /otro-boot
[root@supra/]$ cd /boot
[root@supra/]$ tar lcf - .|(cd /otro-boot; tar xpvf -)

y algo similar para /var, con la diferencia de que éste lo vuelco en /pruebas.

Seguidamente, varío^1 /etc/fstab de forma que ya no monte /boot, y que monte en /var /dev/hda2 (que es lo que está montado en /pruebas). Desmonto /boot, elimino el directorio, y renombre /otro-boot como /boot. Por si acaso, ejecuto lilo, y reinicio de nuevo en modo monousuario.

2.2. Usando GNU/parted

Ahora empiezo a usar parted, que me permite redimensionar las particiones. En principio, no deberían de perderse datos, pero por si acaso tenemos el backup.

Ejecuto parted, y tras la información sobre la GPL, obtengo un prompt^2 , y con el comando print obtengo la situación actual de la tabla de particiones:

(parted) print
Disk geometry for /dev/hda: 0.000-19077,187 megabytes
Disk label type: msdos
Minor Start End Type Filesystem Flags
1 0,031 5004,624 primary FAT boot
2 5004,624 7867,771 primary xfs
3 7867,771 8056,032 primary ext2
4 8056,033 19077,187 extended
5 8056,063 8534,531 logical linux-swap
6 8534,562 8753,285 logical ext2
7 8753,315 9005 logical ext2
8 9005,216 12817,485 logical ext2
9 12817,516 19077,187 logical ext2
(parted)

El primer objetivo es reducir unos 150 Mb hda6 (/boot), y pasárselo a hda7 (/var).^3

Lo primero que debemos hacer es reducir hda6. La sintaxis es:

resize n_particion Mb_inicial Mb_final

Redimensionando discos y migrando a XFS

donde n_particion es el número de la partición (el número en la columna "Minor" en la salida del print), Mb_inicial es el principio de la partición (expresado en Mb, aunque sea un poco chocante; nos valen como guía los valores en la columna "Start"), y Mb_final es el final de la partición (en Mb, la columna "End").

Con estos datos, el comando que ejecuto es:

(parted) resize 6 8534 8600

Ahora debemos seguir con la redimensión de hda7; existe un problema: parted no es capaz de mover el punto de inicio de una partición ext2, así que tendremos que hacer un poco de trampa: la eliminamos, y luego creamos una que ocupe todo el espacio vacío:^4

(parted) rm 7
(parted) mkpartfs logical ext2 8600 9005

Hay que andar con mucho cuidado con lo que acabo de hacer!!!. He eliminado la partición 7, con lo que las particiones 8 y 9 pasan a ser la 7 y la 8, y la nueva que creemos será la 9. Si no reflejamos estos cambios en /etc/fstab antes de reiniciar, tendremos que montar a mano las particiones... Yo no me dí cuenta y tuve que hacerlo...

Ahora nos queda revisar que los cambios hayan funcionado. Bien con fdisk, bien con parted, o bien montandolos en /mnt, revisamos que las particiones estén integras y con sus nuevos tamaños.

3. Migrando las particiones a XFS

La parte más complicada (y, sobre todo, la más delicada) del proceso ya está hecha; a partir de ahora, lo único que me queda por hacer es ir haciendo backups de las particiones (las que aún no he hecho) e ir migrandolas de ext2 a XFS.

3.1. Migrando /dev/hda6 y /dev/hda9

Este es el caso más sencillo. Tenemos 2 particiones en las que no tenemos datos de interés (puesto que los hemos movido antes), por lo que no tenemos que hacer mayores cambios.

El comando para migrar una partición a XFS es sencillo^5 :

supra:~# mkfs.xfs -f /dev/hda6
meta-data=/dev/hda6 isize=256 agcount=8, agsize=121993 blks
data = s bsize=4096 blocks=975940, imaxpct=25
         = sunit=0 swidth=0 blks, unwritten=0
naming =version 2 bsize=4096
        log =internal log bsize=4096 blocks=1200
realtime =none extsz=65536 blocks=0, rtextents=0
supra:~#

Redimensionando discos y migrando a XFS

Hacemos lo mismo para /dev/hda9, y ya tenemos 2 particiones (más la que teníamos al empezar) en XFS.

Ahora tengo que devolver los datos que corresponden a cada partición, para lo cual hago lo mismo que hice al principio para guardarlos:

[root@supra/]$ telinit 1
[root@supra/]$ mount -t xfs /dev/hda6 /mnt
[root@supra/]$ cd /boot
[root@supra/]$ tar lcf - .|(cd /mnt; tar xpvf -)

con lo que ya tengo los datos de /boot de vuelta en la partición original, y esta reducida.

Me aseguro de que efectivamente los datos están en /mnt, varío de nuevo /etc/fstab para que monte

/dev/hda6 en /boot al arrancar, dejando una linea como esta:

  /dev/hda6 /boot xfs rw

Renombro el directorio /boot a /boot-viejo, y creo de nuevo /boot. Monto el nuevo. Por si acaso, ejecuto /sbin/lilo de nuevo^6.

Hago otro tanto para /dev/hda9 y /var.

3.2. Migrando /usr y /home

Estos 2 sistemas de ficheros no suponen ninguna dificultad especial, puesto que no hay que redimensionarlos. Lo único que tengo que hacer es mover los datos a otra partición, mover el punto de montaje a esa, darle formato a la original y devolver a su sitio los datos. Además, cuento con una partición vacía, y que ya está formateada con XFS.

1. Los datos que tenía en /home no me entraban en la partición libre. Tampoco fue mucho problema, puesto que en /usr sí entraban. Así que moví datos de /usr al espacio libre, luego los de /home a

/usr, desmonté /home, lo formateé, lo volví a montar, repuse los datos, y luego hice lo mismo con
/usr.

2. Como juego con /usr, es posible que en algún momento me quede sin la gran mayoría de las aplicaciones (vi o GNU/Emacs). De hecho, me pasó :( Esto no es necesario, pero en el caso de que suceda con cambiar un par de nombres y hacer un montaje a mano todo debería volver a estar accesible..

3.3. Migrando /

Esto aún no lo he hecho, pero tampoco debería ser muy dificil: sólo tengo que mover todos los datos a la partción libre como ya he contado, cambiar /etc/fstab, reiniciar, formatear, recuperar los datos a la partición, volver a cambiar /etc/fstab y volver a reiniciar...

Supongo que en cuanto tenga un rato lo haré...

Redimensionando discos y migrando a XFS

Notas

1. Antes de tocar /etc/fstab, es importante verificar que efectivamente los archivos están donde los hemos querido poner.

2. El listado es aproximado, puesto que lo he sacado despues de hacer los cambios... 3. **Creo** que sólo lo puedo hacer porque son particiones contiguas, aunque si no lo fueran podría hacer algunas cosas... pero sería bastante más largo.

4. Es posible que entre el rm y el mkpartfs tengamos que reiniciar el equipo, en el caso de que parted se queje de que la partición está en uso. Al menos en mi caso, ha sido la única forma de hacerlo.

5. De nuevo, los datos no son exactos.

6. Yo tomé una medida extra de precaución: cree una entrada nueva en /etc/lilo.conf apuntando a una imagen en /boot-viejo antes de ejecutar /sbin/lilo. No hizo falta, y de hecho no estoy seguro de que hubiese funcionado, pero no está de más...